Tomaszów Maz.  12.06.2025 r.
STAROSTA TOMASZOWSKI
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Maz.  

ZRO.6222.24.2024


DECYZJA
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

	Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183, art. 192, art. 202, art. 378  ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 - dalej zwanej Poś) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm. – dalej zwanej kpa)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2024 r. znak: TM2/530/8/2024/W (data wpływu do tut. Starostwa 19.08.2024r.) Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 o zmianę pozwolenia zintegrowanego 

o r z e k a   s i ę :

Zmienia się na wniosek strony, ostateczną decyzję Starosty Tomaszowskiego z dnia 09.03.2005r., znak: ZRO.7645-zn/3/04 zmienioną decyzjami z dnia: 18.04.2008 r., znak: ZRO.7645-2zn/1/08, z dnia 12.04.2012 r., znak: ZRO.7645-zn/3/04, z dnia 04.12.2014 r., znak: ZRO.7645-zn/3/04, z dnia 30.12.2014 r., znak: ZRO.7645-zn/3/04 oraz z dnia 08.03.2022 r., znak: ZRO.6222.26.2021 udzielającą Ceramice Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 pozwolenia  zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania w Zakładzie Produkcyjnym w Tomaszowie Maz. przy ul. Milenijnej 21, w następujący sposób:

1. [bookmark: _Hlk78794792]W  punkcie I. podpunkt 2.1. otrzymuje brzmienie:
„ 2.1. Udziela się pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, pochodzących z procesów produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania wymienionych w tabeli 3 i tabeli 4 niniejszej decyzji:
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         Tabela 3. Dopuszczalne emisje  zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji w Zakładzie Tomaszów 2 w Tomaszowie Maz. przy ul. Milenijnej 21
	[bookmark: _Ref309686486]Emitor
	Źródło emisji
	Czas emisji 
	Substancja
	Emisja dopuszczalna (maksymalna)
	Parametry emitora *
	Typ i skuteczność urządzenia oczyszczającego strumień gazów 

	
	
	[h/rok]
	
	[kg/h]
	[Mg/rok]
	h
	d
	T
	v
	

	
	
	
	
	
	
	[m]
	[m]
	[°K]
	[m/s]
	

	E-1
	
Piec Sacmi nr 1

	8400
	Dwutlenek azotu
	0,385
	3,23
	14
	0,71
	523
	17,69
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,341
	2,864
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	4,26
	35,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,039
	0,328
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,033
	0,2772
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,243
	2,041
	
	
	
	
	

	E-2
	

Piec Sacmi nr 2


	8400
	Dwutlenek azotu
	0,385
	3,23
	14
	0,71
	523
	17,69
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,341
	2,864
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	4,261
	35,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,039
	0,328
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,033
	0,2772
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,243
	2,041
	
	
	
	
	

	E-3
	
Piec Sacmi nr 3

	8400
	Dwutlenek azotu
	0,385
	3,23
	14
	0,71
	523
	17,69
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,341
	2,864
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	4,261
	35,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,039
	0,328
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,033
	0,2772
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,243
	2,041
	
	
	
	
	

	E-4
	Piec Sacmi nr 4
	8400
	Dwutlenek azotu
	0,385
	3,23
	14
	0,71
	523
	17,69
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,341
	2,864
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	4,261
	35,80
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,039
	0,328
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,033
	0,2772
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,243
	2,041
	
	
	
	
	

	E-5
	Suszarnia pionowa płytek EVA nr 1
	7700
	Dwutlenek azotu
	0,108
	0,832
	13,7
	0,45
	393
	9,28
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,18
	1,386
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	1,587
	12,22
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,005
	0,0385
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,023
	0,1771
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,199
	1,532
	
	
	
	
	

	E-6
	Suszarnia pionowa płytek EVA nr 2
	7700
	Dwutlenek azotu
	0,108
	0,832
	13,7
	0,45
	393
	9,28
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,18
	1,386
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	1,587
	12,22
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,005
	0,0385
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,023
	0,1771
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,199
	1,532
	
	
	
	
	

	E-7
	Suszarnia pionowa płytek EVA nr 3
	7700
	Dwutlenek azotu
	0,108
	0,832
	13,7
	0,45
	393
	9,28
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,18
	1,386
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	1,587
	12,22
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,005
	0,0385
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,023
	0,1771
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,199
	1,532
	
	
	
	
	

	E-8
	Suszarnia pionowa płytek EVA nr 4
	7700
	Dwutlenek azotu
	0,108
	0,832
	13,7
	0,45
	393
	9,28
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,18
	1,386
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	1,587
	12,22
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,005
	0,0385
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,023
	0,1771
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,199
	1,532
	
	
	
	
	

	E-9
	Suszarnia pionowa płytek EVA nr 5
	7700
	Dwutlenek azotu
	0,108
	0,832
	13,7
	0,45
	393
	9,28
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,18
	1,386
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	1,587
	12,22
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,005
	0,0385
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,023
	0,1771
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,199
	1,532
	
	
	
	
	

	E-10
	Suszarnia pionowa płytek EVA nr 6
	7700
	Dwutlenek azotu
	0,108
	0,832
	13,7
	0,45
	393
	9,28
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,18
	1,386
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	1,587
	12,22
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,005
	0,0385
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,023
	0,1771
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,199
	1,532
	
	
	
	
	

	E-11
	Suszarnia pozioma SACMI nr 1
	8400
	Dwutlenek azotu
	0,024
	0,2016
	14
	0,3
	393
	3,35
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,161
	1,352
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	1,53
	12,85
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,005
	0,042
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,014
	0,1176
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,152
	1,277
	
	
	
	
	

	E-12
	Suszarnia pozioma SACMI nr 2

	8400
	Dwutlenek azotu
	0,024
	0,2016
	14
	0,3
	393
	3,35
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,161
	1,352
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	1,53
	12,85
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,005
	0,042
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,014
	0,1176
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,152
	1,277
	
	
	
	
	

	E-13
	Suszarnia pozioma SACMI nr 3

	8400
	Dwutlenek azotu
	0,024
	0,2016
	14
	0,3
	393
	3,35
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,161
	1,352
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	1,53
	12,85
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,005
	0,042
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,014
	0,1176
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,152
	1,277
	
	
	
	
	

	E-14
	
Suszarnia pozioma SACMI nr 4

	8400
	Dwutlenek azotu
	0,024
	0,2016
	14
	0,3
	393
	3,35
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,161
	1,352
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	1,53
	12,85
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,005
	0,042
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,014
	0,1176
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,152
	1,277
	
	
	
	
	

	E-15
	

Suszarnia rozpyłowa – 
Wariant I 
kiedy suszarnia zużywa tylko gaz ziemny 

	7700
	Dwutlenek azotu
	1,428
	11
	33
	1,8
	393
	6,38
	bateria cyklonów i skruber wodny

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,584
	4,5
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	4,96
	38,2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	1,248
	9,61
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,061
	0,47
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,287
	2,21
	
	
	
	
	

	
	Suszarnia rozpyłowa – 
Wariant II, 
kiedy suszarnia zużywa tylko gaz LPG
	
	Dwutlenek azotu
	1,8205
	13,29
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,459
	3,35
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	3,7
	27,01
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	1,79
	13,07
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,061
	0,445
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,287
	2,095
	
	
	
	
	

	ODP-1
	Odpylanie pras 
	8760
	Pył ogółem
	0,527
	4,62
	15
	1,15
	293
	14,70
	Filtr workowy o sprawności minimalnej 90%

	ODP-2
	Odpylanie przerobowni nr 1
	7700
	Pył ogółem
	0,375
	2,888
	15
	0,60
	293
	14,70
	Filtr workowy o sprawności minimalnej 90%

	ODP-3
	Odpylanie przerobowni nr 2
	7700
	Pył ogółem
	0,375
	2,888
	15
	1,15
	293
	14,70
	Filtr workowy o sprawności minimalnej 90%

	ODP-4
	Odpylanie linii szkliwierskich 
	8760
	Pył ogółem
	0,372
	3,26
	15
	1,15
	293
	14,70
	Filtr workowy o sprawności minimalnej 90%


          * - Parametry emitora: h – wysokość emitora, d – średnica (lub wymiar) wylotu emitora, T- temperatura gazów, v – prędkość wylotowa spalin

       Tabela 4. Dopuszczalne wielkości rocznej emisji  zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji w Zakładzie Tomaszów 2 w Tomaszowie Maz., ul. Milenijna 21
	Warianty funkcjonowania instalacji
	Rodzaj zanieczyszczenia
	Dopuszczalna wielkości rocznej emisji z całej instalacji
[Mg/rok]

	- wariant I 
kiedy suszarnia rozpyłowa zużywa tylko gaz ziemny

	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Tlenek węgla
Chlorowodór
Fluor
Pył ogółem
	29,94
29,7
306,1
2,179
4,85
45,7

	- wariant II 
kiedy suszarnia rozpyłowa zużywa  tylko gaz LPG

	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Tlenek węgla
Chlorowodór
Fluor
Pył ogółem
	33,5
28,75
296,5
2,179
4,85
50,4


                                                                                                                                                                                                                                           ”
2. W  Punkcie I. podpunkt 2.2. otrzymuje brzmienie:
„ 2.2. Określa się zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, częstotliwość i sposób przekazywania wyników pomiarów, a mianowicie:
1) Okresowe pomiary wielkości emisji gazów lub pyłów do powietrza należy wykonywać zgodnie z metodyką referencyjną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dla następujących urządzeń technologicznych:

  Tabela 5. Zakres i częstotliwość monitorowania pomiarów
	[bookmark: _Hlk171072561]Lp.
	Nazwa urządzenia
	Rodzaj zanieczyszczenia
	Częstotliwość pomiarów
	Pomiar skuteczności odpylania

	1
	Piec rolkowy SACMI nr 1
Piec rolkowy SACMI nr 2
Piec rolkowy SACMI nr 3
Piec rolkowy SACMI nr 4
Suszarnia pozioma SACMI nr 1
Suszarnia pozioma SACMI nr 2
Suszarnia pozioma SACMI nr 3
Suszarnia pozioma SACMI nr 4
Suszarnia pionowa EVA nr 1
Suszarnia pionowa EVA nr 2
Suszarnia pionowa EVA nr 3
Suszarnia pionowa EVA nr 4
Suszarnia pionowa EVA nr 5
Suszarnia pionowa EVA nr 6
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Tlenek węgla
Pył ogółem
	1 raz w roku
	NIE

	
	
	Chlorowodór
Fluor
	1 raz na 2 lata
	

	2
	Suszarnia rozpyłowa 
	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Tlenek węgla
Pył ogółem
	1 raz w roku
	1 raz na 2 lata

	
	
	Chlorowodór
Fluor
	1 raz na 2 lata
	

	3
	Odpylanie pras
Odpylanie przerobowni nr 1
Odpylanie przerobowni nr 2
Odpylanie ciągu technologicznego
	Pył ogółem
	raz w roku
	1 raz na 2 lata



2) Ustala się lokalizację punktów pomiarowych zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7/94 bezpośrednio na emitorze oraz przed odpylaczami, w celu okresowego sprawdzenia ich rzeczywistej skuteczności odpylania.
3) Wyniki pomiarów okresowych należy przekazywać do tut. Starostwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru                w układzie zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.”

3. W  Punkcie I. podpunkt 2.3. otrzymuje brzmienie: 
„ 2.3. Ustala się następujące środki techniczne mające na celu ograniczenie emisji:
1) bateria cyklonów + skruber zraszający o minimalnej gwarantowanej sprawności odpylania 90%, zainstalowane na emitorze suszarni rozpyłowej;
2) 4 filtry workowe o minimalnej gwarantowanej sprawności odpylania 90% (opylanie pras, przerobowni oraz ciągu technologicznego).”

4. W punkcie I. podpunkt 3.1. otrzymuje brzmienie: 
„ 1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom:   linia do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania,
2) dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do środowiska dla terenów usytuowanych                  w otoczeniu instalacji, w terenach:

a) rekreacyjno-wypoczynkowych:
· Laeq D = 55 dB w porze dziennej (od 600 do 2200),
· Laeq N = 45 dB w porze nocnej (od 2200 do 600),
b) zabudowy zagrodowej:
· Laeq D = 55 dB w porze dziennej (od 600 do 2200),
· Laeq N = 45 dB w porze nocnej (od 2200 do 600),
c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
· Laeq D = 50 dB w porze dziennej (od 600 do 2200),
· Laeq N = 40 dB w porze nocnej (od 2200 do 600),

3) źródła powstania albo miejsca wprowadzania do środowiska energii akustycznej wraz z ich czasem pracy:
a) kubaturowe źródła hałasu (źródła typu budynek)

Tabela 6. Źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska energii akustycznej wraz z ich czasem pracy – typu budynek
	Oznaczenie źródła
	Nazwa punktowego źródła hałasu
	Wysokość źródła
	Rozkład czasu pracy źródła hałasu dla doby


	
	
	[m]
	

	B1
	Magazyn
	7,0
	praca ciągła (cała doba)

	B2
	Hala produkcyjna
	7,0
	praca ciągła (cała doba)

	B3
	Hala produkcyjna
	7,0
	praca ciągła (cała doba)

	B4
	Hala produkcyjna
	7,0
	praca ciągła (cała doba)

	B5
	Hala produkcyjna
	12,5
	praca ciągła (cała doba)

	B6
	Magazyn surowców
	12,5
	praca ciągła (cała doba) 

	B7
	Magazyn surowców
	12,5
	praca ciągła (cała doba)

	B8
	Magazyn surowców
	12,5
	praca ciągła (cała doba)

	B9
	Przerobownia
	30,0
	praca ciągła (cała doba)

	B10
	Hala pras
	12,5
	praca ciągła (cała doba)

	B11
	Hala pras
	12,5
	praca ciągła (cała doba)

	B12
	Hala produkcyjna
	7,0
	praca ciągła (cała doba)

	B13
	Hala produkcyjna
	7,0
	praca ciągła (cała doba)



b) stacjonarne zewnętrzne źródła hałasu, zlokalizowane na zewnątrz budynków

Tabela 7. Źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska energii akustycznej wraz z ich czasem pracy – punktowe
	Lp.
	Oznaczenie emitora
	Nazwa punktowego źródła hałasu
	Wysokość źródła względem
terenu z
[m]
	Rozkład czasu pracy źródła hałasu dla doby


	1
	EVA-6-4
	Suszarnia pionowa
	13,2
	praca ciągła (cała doba)

	2
	EVA 5-4
	Suszarnia pionowa
	13,2
	praca ciągła (cała doba)

	3
	EVA 4-4
	Suszarnia pionowa
	13,2
	praca ciągła (cała doba)

	4
	EVA 3-4
	Suszarnia pionowa
	13,2
	praca ciągła (cała doba)

	5
	EVA 2-4
	Suszarnia pionowa
	13,2
	praca ciągła (cała doba)

	6
	EVA 1-4
	Suszarnia pionowa
	13,2
	praca ciągła (cała doba)

	7
	JMS-1
	Suszarnia pozioma
	8,4
	praca ciągła (cała doba)

	8
	JMS-2
	Suszarnia pozioma
	8,4
	praca ciągła (cała doba)

	9
	JMS-3
	Suszarnia pozioma
	8,4
	praca ciągła (cała doba)

	10
	JMS-4
	Suszarnia pozioma
	8,4
	praca ciągła (cała doba)

	11
	SR
	Suszarnia rozpyłowa- skruber
	31,5
	praca ciągła (cała doba)

	12
	FMS-1
	Wyciąg powietrza studzenia z pieca tunelowego
	9,5
	praca ciągła (cała doba)

	13
	FMS-2
	Wyciąg powietrza studzenia z pieca tunelowego
	9,5
	praca ciągła (cała doba)

	14
	FMS-3
	Wyciąg powietrza studzenia z pieca tunelowego
	9,5
	praca ciągła (cała doba)

	15
	FMS-4
	Wyciąg powietrza studzenia z pieca tunelowego
	9,5
	praca ciągła (cała doba)

	16
	FW-1
	Wylot stacji odpylania, filtr workowy – linie szlifierskie, rozładunek silosów
	13,2
	praca ciągła (cała doba)

	17
	FW-2
	Wylot stacji odpylania, filtr workowy – odpylanie pras
	13,2
	praca ciągła (cała doba)

	18
	FW-3
	Wylot stacji odpylania, filtr workowy – załadunek silosów
	13,8
	praca ciągła (cała doba)

	19
	FW-4
	Wylot stacji odpylania
	13,8
	praca ciągła (cała doba)

	20
	FMS-1-7
	Wylot spalin z pieca tunelowego FMS 255/111,3 nr 1
	9,5
	praca ciągła (cała doba)

	21
	FMS-2-7
	Wylot spalin z pieca tunelowego FMS 255/111,3 nr 2
	9,5
	praca ciągła (cała doba)

	22
	FMS-3-7
	Wylot spalin z pieca tunelowego FMS 255/111,3 nr 3
	9,5
	praca ciągła (cała doba)

	23
	FMS-4-7
	Wylot spalin z pieca tunelowego FMS 255/111,3 nr 4
	9,5
	praca ciągła (cała doba)

	24
	CHW
	Chłodnie wentylatorowe
	3,5
	praca ciągła (cała doba)

	25
	K-1
	Kotłownia LPG
	3
	praca ciągła (cała doba)



c) ruchome źródła hałasu – ruch samochodów ciężarowych, samochodów osobowych oraz wózków widłowych na terenie zakładu - praca ciągła (cała doba);

4) działania niwelujące oddziaływanie akustyczne prowadzone w zakładzie:
a) zaopatrzenie w izolację akustyczną ścian zewnętrznych budynków technologicznych będących źródłem emisji hałasu do środowiska, 
b) dokonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń emitujących hałas,                    w celu wyeliminowania ewentualnego zwiększenia poziomu emisji hałasu mogącego wynikać z technicznych usterek;
c) wyłączanie silników samochodów ciężarowych w trakcie postoju bądź załadunku;
d) ograniczenie prędkości jazdy na terenie zakładu.

5) zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru                                                  i ewidencjonowania wielkości emisji:
Okresowe pomiary mocy akustycznych źródeł hałasu w porze dziennej i nocnej wraz z analizą obliczeniową oddziaływania instalacji na środowisko należy wykonywać raz na dwa lata zgodnie z metodyką referencyjną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wyniki tych pomiarów wraz z analizą należy przesyłać do tut. Starostwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi w ciągu 30 dni od ich wykonania zgodnie                                  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.”

5. W  Punkcie I. podpunkt 4. otrzymuje brzmienie:
„4. Warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane urządzeń kanalizacyjnych

Określa się ilość, stan i skład ścieków przemysłowych dla Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. powstających łącznie z wszystkich zakładów zlokalizowanych w Tomaszowie Maz. zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym w tym zakresie:
Q max.s – 0,0014 m3/s
Q śr dob – 110,00 m3/dobę
Q max rocznie – 50 000 m3/rok

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń zgodnie z Tabelą 8 niniejszej decyzji.

Tabela 8. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
	L.p.
	Parametr
	Wartość max
	J. M. 

	1
	Temperatura
	35
	oC

	2
	pH
	6,5 – 9,5
	mg/pH

	3
	BZT5
	500
	mgO2/l

	4
	ChZT
	1300
	mgO2/l

	5
	Zawiesiny ogólne
	500
	mg/l

	6
	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym
	100
	mg/l

	7
	Azot amonowy
	50
	mgNNH4/l

	8
	Azot ogólny
	100
	mgN/l 

	9
	Azot azotynowy 
	10
	mgNO3/l 

	10
	Fosfor ogólny
	20
	mgP/l

	11
	Chlorki
	1000
	mgCl/l

	12
	Chlor wolny
	1
	mgCl2/l

	13
	Siarczany
	500
	mgSO4/l

	14
	Żelazo ogólne 
	10
	mgFe/l 

	15
	Ołów
	1
	mgPb/l

	16
	Chrom ogólny
	1
	mgCr/l

	17
	Miedź
	1
	mgCu/l

	18
	Nikiel
	1
	mgNi/l

	19
	Cynk
	5
	mgZn/l

	20
	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)
	15
	mg/l

	21
	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)
	20
	mg/l


                                                                                                                                                          ”
6. W  Punkcie I. podpunkt 5.1. otrzymuje brzmienie: 
„ 5.1. Ustala się bilans masowy zgodny z tabelą 9 w punkcie II.4.2. wniosku z dnia 14.08.2024 r. 
Powyższy bilans wyłączono z udostępniania danych na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 Poś pismem                 z dnia 30.08.2024 r., znak: ZRO.6222.24.2024.”

7. W punkcie I. wykreśla się podpunkt 6.2.

8. W punkcie I. podpunkt 7. otrzymuje brzmienie:
„7. Bezpiecznego dla środowiska zakończenia działania instalacji i urządzeń:
 W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji poszczególne urządzenia technologiczne zostaną przeniesione do innych zakładów prowadzącego przedmiotową instalację bądź zostaną sprzedane innym podmiotom. Urządzenia i obiekty nie nadające się do dalszej eksploatacji zostaną zlikwidowane zaś teren instalacji po jej likwidacji zostanie zagospodarowany zgodnie                                z wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.”

9. Wykreśla się podstawę prawną w punkcie I. w podpunktach 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8.

Pozostała treść przedmiotowej decyzji pozostaje bez zmian.





UZASADNIENIE


	W dniu 19.08.2024 r. do tut. Starostwa wpłynął  wniosek z dnia 14.08.2024 r. Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Tomaszowskiego z dnia 09.03.2005r., znak: ZRO.7645-zn/3/04 zmienioną decyzjami z dnia: 18.04.2008 r., znak: ZRO.7645-2zn/1/08, z dnia 12.04.2012 r., znak:                      ZRO.7645-zn/3/04, z dnia 04.12.2014 r., znak: ZRO.7645-zn/3/04, z dnia 30.12.2014 r., znak: ZRO.7645-zn/3/04 oraz z dnia 08.03.2022 r., znak: ZRO.6222.26.2021 udzielającą Ceramice Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 pozwolenia  zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych w Zakładzie Ceramika Paradyż – Tomaszów 2,                ul. Milenijna 21 w Tomaszowie Maz.  
Wniosek został uzupełniony w dniu 29.11.2024 r., w dniu 13.03.2025 r. oraz w dniu 25.03.2025 r. Do wniosku załączono zaświadczenia o niekaralności, streszczenie w języku niespecjalistycznym, operat akustyczny, operat emisyjny. 
Jako uzasadnienie strona podała konieczność dostosowania pozwolenia do zmian w zakładzie                         w zakresie rodzaju wykorzystywanego paliwa na cele technologiczne o dodatkowe spalanie gazu ciekłego (propan-butan) przez urządzenia technologiczne (suszarnię rozpyłową), konieczność aktualizacji zestawienia maksymalnego zużycia najistotniejszych materiałów, surowców i paliw oraz źródeł emisji gazów lub pyłów do powietrza oraz źródeł emisji hałasu do środowiska. 
Analizując wniosek oraz dokumenty będące w posiadaniu tut. Organu, ustalono, że:
Zakład posiada decyzję Starosty Tomaszowskiego z dnia 22.12.2008r., znak: ZRO.7645-1zn/1/08 zmienioną decyzjami z dnia: 04.12.2014 r., znak: ZRO.7645-1zn/1/08, z dnia 09.07.2018 r., znak: ZRO.6222.5.2018, z dnia 08.07.2022 r., znak: ZRO.6222.25.2021 udzielającą Ceramice Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 pozwolenia  zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę w Zakładzie Paradyż zlokalizowanym w Tomaszowie Maz. przy ul. Milenijnej 27/35, ważną bezterminowo. 
Zgodnie z przedłożonym wnioskiem nastąpiły zmiany w zakresie rodzaju wykorzystywanego paliwa na cele technologiczne o dodatkowe spalanie gazu ciekłego (propan-butan) przez urządzenie technologiczne, tj. suszarnię rozpyłową i jest to zastępcze źródło paliwa, stosowane w procesie granulacji masy ceramicznej, w stosunku do paliwa również stosowanego w tym procesie tj. gazu ziemnego. Ponieważ zmieniła się ilość zużywanych paliw, ale też ilość zużywanych materiałów                      i surowców zaszła konieczność aktualizacji bilansu masowego, który zgodnie z wnioskiem strony wyłączono z udostępniania pismem z dnia 30.08.2024 r., znak: ZRO.6222.24.2024 (bilans masowy zgodny tabelą 9 w punkcie II.4.2. wniosku z dnia 14.08.2024 r.).
Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w zakładzie zmianie uległy źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza w instalacji. Zlikwidowane zostały następujące źródła technologiczne objęte dotychczas pozwoleniem zintegrowanym: szuszarnia pionowa EVA linia cięcia nr 1 oraz szuszarnia pionowa EVA linia cięcia nr 2. Zainstalowana natomiast zostanie kotłownia LPG o mocy 500 kW używana tylko w II wariancie emisji, kiedy suszarnia rozpyłowa zużywa tylko gaz LPG (jest to instalacja pomocnicza, z której emisja gazów lub pyłów nie wymaga uzyskania pozwolenia i nie jest objęta niniejszym pozwoleniem).
W związku z powyższym zmianie uległa wielkość emisji substancji do powietrza. Z przedłożonego wniosku wynika, że powyższe zmiany dotyczące źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza                   z instalacji spowodują zmniejszenie wielkości rocznej emisji wszystkich substancji zanieczyszczających poza wielkością rocznej emisją pyłów, która wzrośnie:

· z 45,656 Mg/rok na 45,7 Mg/rok podczas stosowania wariant I - kiedy suszarnia rozpyłowa zużywa gaz ziemny, 
· z 45,656 Mg/rok na 50,4 Mg/rok podczas stosowania wariant II - kiedy suszarnia rozpyłowa zużywa gaz LPG.
Zgodnie z przedłożonym wnioskiem emisja z przedmiotowej instalacji nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza. 
Niniejszym pozwoleniem zaktualizowano również środki techniczne (urządzenia odpylające) mające na celu ograniczanie emisji z zakładu oraz zaktualizowano zapisy dotyczące lokalizacji punktów pomiarowych. 
Zakres i sposób wykonywania pomiarów wielkości emisji gazów lub pyłów do powietrza określono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa - na dzień dzisiejszy zgodnie                                              z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań                        w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1706). Uzyskane wyniki pomiarów należy przekazywać właściwym organom na zasadach określonych w aktualnych przepisach prawa - obecnie zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia                     15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz. U. poz. 2405).
W niniejszym pozwoleniu zaktualizowano źródła emisji hałasu do środowiska                                            z przedmiotowej instalacji: uwzględniono nowo zainstalowane źródła hałasu, wykreślono zlikwidowane źródła hałasu, a także uwzględniono kotłownię LPG, źródła hałasu typu budynek, chłodnie wentylatorowe, ruchome źródła hałasu (wózki widłowe i pojazdy).
Zgodnie z przedłożonym wnioskiem w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego instalacji na środowisko prowadzone są następujące działania: zaopatrzenie w izolację akustyczną ścian zewnętrznych budynków technologicznych będących źródłem emisji hałasu do środowiska; dokonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń emitujących hałas, w celu wyeliminowania ewentualnego zwiększenia poziomu emisji hałasu mogącego wynikać                                         z technicznych usterek; wyłączanie silników samochodów ciężarowych w trakcie postoju bądź załadunku; ograniczenie prędkości jazdy na terenie zakładu.
Z przedłożonego wniosku wynika, że eksploatacja zmodernizowanej instalacji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku na terenach podlegających ochronie akustycznej nie przekraczają poziomów dopuszczalnych.
Niniejszym pozwoleniem określono sposób monitorowania oddziaływania akustycznego przedmiotowej instalacji na środowisko. Monitoring hałasu należy prowadzić zgodnie                                        z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi szczegółowymi przepisami prawa - na dzień dzisiejszy raz na dwa lata należy wyznaczać wartości równoważnego poziomu dźwięku LAeq D i LAeq N metodą pomiarową lub obliczeniową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia                     7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji                          (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1706). Uzyskane wyniki pomiarów należy przesyłać właściwym organom na zasadach określonych w aktualnych przepisach prawa, obecnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych                     w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji                       (Dz. U. poz. 2405).
Ponadto niniejszym pozwoleniem zintegrowanym określono ilość, stan i skład ścieków przemysłowych dla  Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującym w tym zakresie aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim decyzją z dnia 06.10.2023 r., znak: WA.ZUZ.3.4210.170.2023.IM na odprowadzanie ścieków przemysłowych powstających łącznie                         z wszystkich zakładów Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. zlokalizowanych w Tomaszowie Maz. (Ceramika Paradyż – Paradyż zlokalizowany przy ul. Milenijnej 27/35, Ceramika Paradyż – Tomaszów 1 zlokalizowany przy ul.  Ujezdzkiej 23, Ceramika Paradyż – Tomaszów 2 zlokalizowany przy                      ul. Milenijnej 21).
W związku z tym, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) wody opadowe i roztopowe utraciły status ścieków więc przepisy dotyczące ścieków nie znajdują do nich zastosowania. W związku z tym z pozwolenia usunięto zapisy dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
Niniejszym pozwoleniem zaktualizowano zapisy dotyczące bezpiecznego dla środowiska zakończenia działania instalacji i urządzeń. Zgodnie z wnioskiem na obecnym etapie nie jest znany termin zakończenia eksploatacji instalacji. Jednakże w przypadku zakończenia jej eksploatacji poszczególne urządzenia technologiczne zostaną przeniesione do innych zakładów prowadzącego przedmiotową instalację bądź zostaną sprzedane innym podmiotom. Urządzenia i obiekty nie nadające się do dalszej eksploatacji zostaną zlikwidowane zaś teren instalacji po jej likwidacji zostanie zagospodarowany zgodnie  z wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.
Dla czytelności i aktualności pozwolenia usunięto podstawy prawne w punkcie I.                         w podpunktach: 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. 
Zgodnie z art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, istotna zmiana instalacji to zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. 
W wyniku modernizacji zakładu nastąpiły zmiany w instalacji: zgodnie z przedłożonym wnioskiem zwiększyło się zużycie materiałów, surowców oraz paliw w przedmiotowej instalacji, również  zwiększyła się wielkość rocznej emisji pyłów.
W związku z powyższym tut. Organ uznał wnioskowane zmiany za istotną zmianę w instalacji. Strona uiściła opłatę rejestracyjną w wysokości 1800,00 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 14.08.2024 r. Ponadto zgodnie z art. 33                  ust. 1 pkt 2-8 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko               (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) przeprowadzono procedurę podania do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski. 
W związku z powyższym zastosowano art. 192 Poś, który mówi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.
		Po analizie zebranych materiałów tut. Organ działając na podstawie art. 10 kpa  pismem z dnia 22.05.2025 r. poinformował stronę o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i zgłaszania uwag i zastrzeżeń w terminie 7 dni.  W określonym terminie strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.
Mając na uwadze, że eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska i wnioskowane zmiany nie stoją w sprzeczności z prawem oraz są w interesie strony, orzeczono jak w osnowie.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Starosty Tomaszowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
	Zgodnie z art. 127a kpa, przed  upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Tomaszowskiego. 

	Za zmianę pozwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.), która została wniesiona na konto Urzędu Miasta Tomaszowa Maz. w dniu 14.08.2024 r. (dowód wpłaty w aktach sprawy).
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