Tomaszów Maz.  11.06.2025 r.
STAROSTA TOMASZOWSKI
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Maz.  

ZRO.6222.25.2024

DECYZJA
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

	Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183, art. 192, art. 202, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 - dalej zwanej Poś) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.                        z 2024 r. poz. 572 z późn. zm. – dalej zwanej kpa)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2024 r. znak: TM2/528/8/2024/W (data wpływu do                              tut. Starostwa 19.08.2024r.) Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 o zmianę pozwolenia zintegrowanego 
o r z e k a   s i ę :

Zmienia się na wniosek strony, ostateczną decyzję Starosty Tomaszowskiego z dnia 22.12.2008r., znak: ZRO.7645-1zn/1/08 zmienioną decyzjami z dnia: 04.12.2014 r., znak: ZRO.7645-1zn/1/08,                 z dnia 09.07.2018 r., znak: ZRO.6222.5.2018, z dnia 08.07.2022 r., znak: ZRO.6222.25.2021 udzielającą Ceramice Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 /NIP 768 16 62 555, REGON 592184659/ pozwolenia  zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę w Zakładzie Paradyż zlokalizowanym w Tomaszowie Maz. przy ul. Milenijnej 27/35, w następujący sposób:

1. [bookmark: _Hlk78794792]W  punkcie III. podpodpunkt 2 otrzymuje brzmienie:
„W skład instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania w Zakładzie Paradyż zlokalizowanym w Tomaszowie Maz. przy ul. Milenijnej 27/35 wchodzą:
1) piec rolkowy nr 1;
2) suszarnia pozioma płytek nr 1
3) piec rolkowy nr 2;
4) suszarnia rozpyłowa;
5) suszarnia wielopoziomowa;
6) suszarnia pionowa płytek nr 2;
7) suszarnia pionowa płytek nr 3;
8) suszarnia pionowa płytek nr 4;
9) suszarnia pionowa płytek nr 5;
10) suszarnia płytek linii cięcia nr 1;
11) suszarnia płytek linii cięcia nr 2;
12) odpylanie pras;
13) odpylanie ciągu technologicznego;
14) odpylanie przerobowni.”

2. W  punkcie III. podpodpunkt 3. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się bilans masowy zgodny z tabelą 9 w punkcie II.4.2. wniosku z dnia 14.08.2024 r. 
Powyższy bilans wyłączono z udostępniania danych na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 Poś pismem                 z dnia 02.09.2024 r., znak: ZRO.6222.25.2024.”

3. W  punkcie III. w podpodpunkcie 6.1. Tabela 1 i Tabela 2 otrzymują brzmienie:
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Tabela 1. Dopuszczalne wielkości emisji  zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania w Zakładzie                  Paradyż w Tomaszowie Maz. przy ul. Milenijnej 27/35 oraz charakterystyka źródeł i miejsc emisji
	Emitor
	Źródło emisji
	Czas emisji [h/rok]
	Substancja
	Emisja dopuszczalna (maksymalna) 
	Parametry emitora *
	Typ i skuteczność urządzenia oczyszczającego strumień gazów 

	
	
	
	
	[kg/h]
	[Mg/rok]
	h
	d
	T
	v
	

	
	
	
	
	
	
	[m]
	[m]
	[°K]
	[m/s]
	

	KSPR1
	

Piec rolkowy nr 1


	8400
	Dwutlenek azotu
	1,089
	9,15
	13,8
	1,675
	561
	13,44
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,918
	7,71
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	1,325
	11,13
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,487
	4,091
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,023
	0,193
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,138
	1,159
	
	
	
	
	

	KSPR1a
	

Suszarnia pozioma płytek nr 1


	8400
	Dwutlenek azotu
	0,011
	0,0924
	11,1
	1,174
	357
	6,69
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,037
	0,3108
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,907
	7,62
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,032
	0,2688
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,012
	0,101
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,004
	0,0336
	
	
	
	
	

	KSPR2
	Piec rolkowy nr 2 
	8400
	Dwutlenek azotu
	1,100
	9,24
	12
	0,8
	463
	12,91
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,955
	8,02
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	2,232
	18,75
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,519
	4,360
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,035
	0,294
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,142
	1,193
	
	
	
	
	

	KSSR1
	Suszarnia rozpyłowa - wariant I emisji, kiedy zużywany jest tylko gaz ziemny
	7700
	Dwutlenek azotu
	4,590
	35,3
	33
	1,8
	355
	10,91
	Bateria cyklonów + skruber o sprawności minimalnej 90%

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,340
	2,618
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	4,211
	32,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	2,200
	16,940
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,147
	1,132
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	1,292
	9,95
	
	
	
	
	

	KSSR1
	Suszarnia rozpyłowa - wariant II emisji, kiedy zużywany jest tylko gaz LPG
	7700
	Dwutlenek azotu
	1,82
	14,02
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,0306
	0,2356
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	3,7
	28,49
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	1,7988
	13,85
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	2,200
	16,940
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,147
	1,132
	
	
	
	
	

	KSSP1
	

Suszarnia wielopoziomowa


	8400
	Dwutlenek azotu
	0,338
	2,620
	9,8
	1,174
	408
	14,84
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,035
	0,294
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,959
	8,056
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,091
	0,764
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,006
	0,050
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,032
	0,2688
	
	
	
	
	

	KSSP2
	Suszarnia pionowa płytek nr 2
	8400
	Dwutlenek azotu
	0,338
	2,839
	14
	0,4
	406
	8,64
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,025
	0,21
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,959
	8,056
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,091
	0,764
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,006
	0,050
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,032
	0,2688
	
	
	
	
	

	KSSP3
	Suszarnia pionowa płytek nr 3
	8400
	Dwutlenek azotu
	0,338
	2,839
	14
	0,4
	397
	6,35
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,025
	0,21
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,959
	8,056
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,091
	0,764
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,006
	0,050
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,032
	0,2688
	
	
	
	
	

	KSSP4
	Suszarnia pionowa płytek nr 4
	8400
	Dwutlenek azotu
	0,338
	2,839
	14
	0,4
	411
	9,92
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,025
	0,21
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,959
	8,056
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,091
	0,764
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,006
	0,050
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,032
	0,2688
	
	
	
	
	

	KSSP5
	Suszarnia pionowa płytek nr 5
	8400
	Dwutlenek azotu
	0,338
	2,839
	14
	0,4
	420
	13,45
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,025
	0,21
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,959
	8,056
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chlorowodór
	0,091
	0,764
	
	
	
	
	

	
	
	
	Fluor
	0,006
	0,050
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,032
	0,2688
	
	
	
	
	

	KSLC1
	Suszarnia płytek linii cięcia nr 1
	8400
	Dwutlenek azotu
	0,053
	0,445
	8
	0,2
	392
	13,04
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,020
	0,168
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,240
	2,016
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,032
	0,2688
	
	
	
	
	

	KSLC2
	Suszarnia płytek linii cięcia nr 2
	



8400
	Dwutlenek azotu
	0,053
	0,445
	8
	0,2
	399
	16,17
	brak

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,030
	0,2519
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,240
	2,016
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pył ogółem
	0,032
	0,2688
	
	
	
	
	

	KFO1
	Odpylanie pras 
	8760
	Pył ogółem
	0,707
	6,19
	14
	1,2
	311
	13,98
	Filtr workowy o sprawności minimalnej 90%

	KFO2
	Odpylanie ciągu technologicznego
	8760
	Pył ogółem
	0,659
	5,77
	14
	1,2
	312
	9,57
	Filtr workowy o sprawności minimalnej 90%

	KFO3
	Odpylanie przerobowni
	3456
	Pył ogółem
	0,523
	1,81
	14
	0,6
	306
	15,45
	Filtr workowy o sprawności minimalnej 90%



* - Parametry emitora: h – wysokość emitora, d – średnica (lub wymiar) wylotu emitora, T- temperatura gazów, v – prędkość wylotowa spalin






Tabela 2. Dopuszczalne wielkości rocznej emisji  zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji w Zakładzie Paradyż w Tomaszowie Maz. przy ul. Milenijnej 27/35
	Warianty funkcjonowania instalacji
	Rodzaj zanieczyszczenia
	Dopuszczalna wielkości rocznej emisji z całej instalacji
[Mg/rok]

	- wariant I 
kiedy suszarnia rozpyłowa zużywa tylko gaz ziemny

	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Tlenek węgla
Chlorowodór
Fluor
Pył ogółem
	69,3
20,22
114,3
29,48
1,972
30,09

	- wariant II 
kiedy suszarnia rozpyłowa zużywa  tylko gaz LPG

	Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Tlenek węgla
Chlorowodór
Fluor
Pył ogółem
	48,4
17,84
110,4
29,48
1,972
34,3



4. W punkcie III. w podpodpunkcie 6.2. Tabela 3 otrzymuje brzmienie:
       „ Tabela 3. Okresowe pomiary wielkości emisji
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Rodzaj zanieczyszczenia
	Częstotliwość pomiarów
	Pomiar skuteczności odpylania

	1
	Piec rolkowy nr 1
Piec rolkowy nr 2
Suszarnia pozioma płytek nr 1
Suszarnia wielopoziomowa
Suszarnia pionowa płytek nr 2
Suszarnia pionowa płytek nr 3
Suszarnia pionowa płytek nr 4
Suszarnia pionowa płytek nr 5
	dwutlenek azotu
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył ogółem
	1 raz w roku
	NIE

	
	
	chlorowodór
fluor
	1 raz na 2 lata
	

	2
	Suszarnia rozpyłowa 
	dwutlenek azotu
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył ogółem
	1 raz w roku
	1 raz na 2 lata

	
	
	chlorowodór
fluor
	1 raz na 2 lata
	

	3
	Suszarnia pozioma linii cięcia nr 1
Suszarnia pozioma linii cięcia nr 2

	dwutlenek azotu
dwutlenek siarki
tlenek węgla
pył ogółem
	1 raz w roku
	NIE

	4
	Odpylanie pras
Odpylanie przerobowni
Odpylanie ciągu technologicznego
	pył ogółem
	1 raz w roku
	1 raz na 2 lata


                                                                                                                                                            ”
5. W  Punkcie III. podpodpunkt 6.3. otrzymuje brzmienie:

„6.3. Ustala się następujące środki techniczne (urządzenia odpylające) mające na celu ograniczanie emisji w Zakładzie Paradyż w Tomaszowie Maz. ul. Milenijna 27/35:
1) cyklony i skruber (odpylacz mokry) funkcjonujące na odciągu spalin i powietrza z suszarni rozpyłowej,
2) filtry tkaninowe (workowe) - 3 szt. funkcjonujące na odciągu zapylonego powietrza                                z następujących źródeł emisji: odpylanie pras, odpylanie przerobowi, odpylanie ciągu technologicznego.”

6. W  Punkcie III. podpodpunkt 7.1. otrzymuje brzmienie: 

„7.1. Określa się Ceramice Paradyż w Opocznie, Zakład Paradyż w Tomaszowie ul. Milenijna 27/35:
1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom - linia do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania,
2) dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do środowiska dla terenów usytuowanych                  w otoczeniu instalacji, w terenach:
a) rekreacyjno-wypoczynkowych:
· Laeq D = 55 dB w porze dziennej (od 600 do 2200),
· Laeq N = 45 dB w porze nocnej (od 2200 do 600),
b) zabudowy zagrodowej:
· Laeq D = 55 dB w porze dziennej (od 600 do 2200),
· Laeq N = 45 dB w porze nocnej (od 2200 do 600),
c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
· Laeq D = 50 dB w porze dziennej (od 600 do 2200),
· Laeq N = 40 dB w porze nocnej (od 2200 do 600),

3) źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska energii akustycznej:
a) kubaturowe źródła hałasu - źródła typu budynek,

Tabela 4. Źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska energii akustycznej wraz z ich czasem pracy – typu budynek:
	Oznaczenie źródła
	Nazwa źródła hałasu
	Wysokość budynku
	Rozkład czasu pracy źródła hałasu dla doby

	
	
	z [m]
	

	A1
	Hala produkcyjna
	7
	praca ciągła (cała doba)

	A2
	Magazyn surowców
	10
	praca ciągła (cała doba)

	A3
	Hala pras
	12
	praca ciągła (cała doba)

	A4
	Przerobownia
	31
	praca ciągła (cała doba)

	A5
	Sekcja obróbki wyrobów gotowych
	7
	praca ciągła (cała doba)

	A6
	Sekcja obróbki wyrobów gotowych
	10,5
	praca ciągła (cała doba)

	A7
	Oczyszczalnia
	17
	praca ciągła (cała doba)



b) stacjonarne zewnętrzne źródła hałasu zlokalizowane na zewnątrz budynków,

Tabela 5. Źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska energii akustycznej wraz z ich czasem pracy – punktowe:
	Nr
	Symbol źródła
	Nazwa
	Wysokość źródła względem terenu
	Czas pracy danego źródła

	
	
	
	z [m]
	

	1
	KSPR1
	Komin spalinowy pieca rolkowego nr 1
	13,8
	praca ciągła (cała doba)

	2
	KSPR2
	Komin spalinowy pieca rolkowego nr 2
	12
	praca ciągła (cała doba)

	3
	KWPP1a
	Komin A wyrzutni ciepłego powietrza z pieca nr 1
	9,5
	praca ciągła (cała doba)

	4
	KWPP1b
	Komin B wyrzutni ciepłego powietrza z pieca nr 1
	9,5
	praca ciągła (cała doba)

	5
	KWPP2
	Komin wyrzutni ciepłego powietrza z pieca nr 2
	8,3
	praca ciągła (cała doba)

	6
	KSSR1
	Komin spalinowy suszarni rozpyłowej 
	33
	praca ciągła (cała doba)

	7
	KSPR1a
	Komin spalinowy suszarni poziomej płytek nr 1, wbudowanej w piec nr 1
	11,1
	praca ciągła (cała doba)

	8
	KSSP1
	Komin spalinowy suszarni wielopoziomowej
	9,8
	praca ciągła (cała doba)

	9
	KSSP2
	Komin spalinowy suszarni pionowej płytek nr 2
	14
	praca ciągła (cała doba)

	10
	KSSP3
	Komin spalinowy suszarni pionowej płytek nr 3
	14
	praca ciągła (cała doba)

	11
	KSSP4
	Komin spalinowy suszarni pionowej płytek nr 4
	14
	praca ciągła (cała doba)

	12
	KSSP5
	Komin spalinowy suszarni pionowej płytek nr 5
	14
	praca ciągła (cała doba)

	13
	KWSP1
	Komin wyrzutni ciepłego powietrza suszarni wielopoziomowej
	8,3
	praca ciągła (cała doba)

	14
	KSLC1
	Komin spalinowy suszarni poziomej linii cięcia nr 1
	8
	praca ciągła (cała doba)

	15
	KSLC2
	Komin spalinowy suszarni poziomej linii cięcia nr 2
	8
	praca ciągła (cała doba)

	16
	KFO1
	Wyrzutnia filtra odpylającego pras
	14
	praca ciągła (cała doba)

	17
	KFO2
	Wyrzutnia filtra odpylającego ciągu technologicznego
	14
	praca ciągła (cała doba)

	18
	KFO3
	Wyrzutnia filtra odpylającego przerobowni
	14
	praca ciągła (cała doba)

	19
	W1
	Wentylator WVPKV160
	7,2
	praca ciągła (cała doba)

	20
	W2
	Wentylator WVPKV160
	7,2
	praca ciągła (cała doba)

	21
	W3
	Wentylator WVPKV160
	7,2
	praca ciągła (cała doba)

	22
	W4
	Wentylator WVPKV160
	7,2
	praca ciągła (cała doba)

	23
	W5
	Wentylator WVPKV250
	7,2
	praca ciągła (cała doba)

	24
	W6
	Wentylator WVPKV160
	7,2
	praca ciągła (cała doba)

	25
	W7
	Wentylator WVPKV160
	7,2
	praca ciągła (cała doba)

	26
	WSE1
	Wentylator stacji transformatorowej
	7,5
	praca ciągła (cała doba)

	27
	K21
	Wyrzut wentylatora
	6
	praca ciągła (cała doba)

	28
	ChW-2
	Chłodnia wentylatorowa WCW-C2
	11,2
	praca ciągła (cała doba)

	29
	ChW-1
	Chłodnia wentylatorowa WCW-C2
	11,2
	praca ciągła (cała doba)

	30
	CW31
	Centrala wentylacyjna CVP VTS CLIMA 
	2,5
	praca ciągła (cała doba)

	31
	CW32
	Czerpnia centrali nawiewno-wywiewnej EKOWENT K750
	3,5
	praca ciągła (cała doba)

	32
	KL1
	Klimatyzator LENNOX DHM 12N0
	7
	praca ciągła (cała doba)

	33
	KL2
	Klimatyzator LENNOX DHM 12N0
	7
	praca ciągła (cała doba)

	34
	KL3
	Klimatyzator LENNOX DHM 12N0
	7
	praca ciągła (cała doba)

	35
	KL4
	Klimatyzator LENNOX GHM09NLA
	7
	praca ciągła (cała doba)

	36
	KL5
	Klimatyzator LENNOX GHM09NLA
	7
	praca ciągła (cała doba)

	37
	KL6
	Klimatyzator LENNOX DHM 12N0
	7
	praca ciągła (cała doba)

	38
	KL7
	Klimatyzatory DELONGHI CF 10
	7
	praca ciągła (cała doba)

	39
	KL8
	Klimatyzatory DELONGHI CF 10
	7
	praca ciągła (cała doba)

	40
	KL9
	Klimatyzator ARTEL RG07CN4
	1,5
	praca ciągła (cała doba)

	41
	KL10
	Klimatyzator ARTEL RG07CN4
	7
	praca ciągła (cała doba)

	42
	KL11
	Klimatyzator LENNOX GHM09NLA
	7
	praca ciągła (cała doba)

	43
	KL12
	Klimatyzator LENNOX DHM 18N0
	7
	praca ciągła (cała doba)

	44
	KL13
	Klimatyzator LENNOX GHM09NLA
	1,5
	praca ciągła (cała doba)

	45
	KL14
	Klimatyzator inwerterowy Daikin ERQ140A7V1B
	7
	praca ciągła (cała doba)

	46
	KL15
	Klimatyzator LENNOX GHM12LA
	7
	praca ciągła (cała doba)

	47
	KL16
	Klimatyzator inwerterowy Daikin ERQ140A7V1B
	7
	praca ciągła (cała doba)

	48
	KL17
	Klimatyzator LENNOX GHM09LA
	7
	praca ciągła (cała doba)

	49
	KL18
	Klimatyzator LENNOX GHM09NLA
	7
	praca ciągła (cała doba)

	50
	KL19
	Klimatyzator LENNOX GHM09NLA
	7
	praca ciągła (cała doba)

	51
	KL20
	Klimatyzator LENNOX DHM 12N0
	7
	praca ciągła (cała doba)

	52
	KL21
	Klimatyzator LENNOX GHM12LA
	7
	praca ciągła (cała doba)

	53
	KL22
	Klimatyzator LENNOX GHM09NLA
	2,5
	praca ciągła (cała doba)

	54
	KL23
	Klimatyzator LENNOX HM18N0
	2,5
	praca ciągła (cała doba)

	55
	KL27
	Klimatyzator inwerterowy VesserAir GU24l
	1,5
	praca ciągła (cała doba)

	56
	KL28
	Klimatyzator inwerterowy VesserAir GU24l
	1,5
	praca ciągła (cała doba)

	57
	KL30
	Klimatyzator inwerterowy Daikin ERQ140A7V1B
	7
	praca ciągła (cała doba)

	58
	K1
	Kotłownia LPG
	3
	praca ciągła (cała doba)



c) ruchome źródła hałasu: ruch samochodów ciężarowych, samochodów osobowych oraz wózków widłowych na terenie zakładu - praca ciągła (cała doba).

4) działania niwelujące oddziaływanie akustyczne prowadzone w zakładzie:
a) zaopatrzenie w izolację akustyczną ścian zewnętrznych budynków technologicznych będących źródłem emisji hałasu do środowiska, 
b) dokonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń emitujących hałas,                    w celu wyeliminowania ewentualnego zwiększenia poziomu emisji hałasu mogącego wynikać z technicznych usterek;
c) wyłączanie silników samochodów ciężarowych w trakcie postoju bądź załadunku;
d) ograniczenie prędkości jazdy na terenie zakładu.
5) zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru                                                  i ewidencjonowania wielkości emisji:
Okresowe pomiary mocy akustycznych źródeł hałasu w porze dziennej i nocnej wraz z analizą oceny akustycznej oddziaływania instalacji na środowisko należy wykonywać raz na dwa lata zgodnie z metodyką referencyjną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wyniki tych pomiarów wraz z analizą należy przesyłać do tut. Starostwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi w ciągu 30 dni od ich wykonania zgodnie                                  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.”

Pozostała treść przedmiotowej decyzji pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

	W dniu 19.08.2024 r. do tut. Starostwa wpłynął  wniosek z dnia 14.08.2024 r. Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Tomaszowskiego z dnia z dnia 22.12.2008r., znak: ZRO.7645-1zn/1/08 zmienioną decyzjami z dnia: 04.12.2014 r., znak: ZRO.7645-1zn/1/08, z dnia 09.07.2018 r., znak: ZRO.6222.5.2018, z dnia 08.07.2022 r., znak: ZRO.6222.25.2021 udzielającą Ceramice Paradyż               Sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 pozwolenia  zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę w Zakładzie Paradyż zlokalizowanym w Tomaszowie Maz. przy ul. Milenijnej 27/35.
Wniosek został uzupełniony w dniu 29.11.2024 r., w dniu 13.03.2025 r., w dniu 25.03.2025 r. oraz w dniu 27.03.2025 r. Do wniosku załączono zaświadczenia o niekaralności, streszczenie w języku niespecjalistycznym, operat akustyczny, operat emisyjny. 
Jako uzasadnienie strona podała  konieczność dostosowania pozwolenia do zmian w zakładzie                         w zakresie rodzaju wykorzystywanego paliwa na cele technologiczne o dodatkowe spalanie gazu ciekłego (propan-butan) przez urządzenia technologiczne (suszarnię rozpyłową) oraz koniecznością zaktualizowania źródeł emisji gazów lub pyłów do powietrza oraz źródeł emisji hałasu do środowiska. 
Analizując wniosek oraz dokumenty będące w posiadaniu tut. Organu, ustalono, że:
Zakład posiada decyzję Starosty Tomaszowskiego z dnia 22.12.2008r., znak: ZRO.7645-1zn/1/08 zmienioną decyzjami z dnia: 04.12.2014 r., znak: ZRO.7645-1zn/1/08, z dnia 09.07.2018 r., znak: ZRO.6222.5.2018, z dnia 08.07.2022 r., znak: ZRO.6222.25.2021 udzielającą Ceramice Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 pozwolenia  zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę w Zakładzie Paradyż zlokalizowanym w Tomaszowie Maz. przy ul. Milenijnej 27/35, ważną bezterminowo. 
Zgodnie z przedłożonym wnioskiem nastąpiły zmiany w zakresie rodzaju wykorzystywanego paliwa na cele technologiczne o dodatkowe spalanie gazu ciekłego (propan-butan) przez urządzenie technologiczne, tj. suszarnię rozpyłową i jest to zastępcze źródło paliwa, stosowane w procesie granulacji masy ceramicznej, w stosunku do paliwa również stosowanego w tym procesie tj. gazu ziemnego. Zmieniła się też ilość zużywanych materiałów, surowców. Stąd konieczna była aktualizacja bilansu masowego, który zgodnie z wnioskiem strony wyłączono z udostępniania pismem z dnia 02.09.2024 r., znak: ZRO.6222.25.2024 (bilans masowy zgodny z punktem II.4.2. wniosku z dnia 14.08.2024 r.).
Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w zakładzie zmianie uległy źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza w instalacji. Zlikwidowane zostały następujące źródła technologiczne objęte dotychczas pozwoleniem zintegrowanym: suszarnia płytek nr 6,  suszarnia płytek nr 7, suszarnia liniowa nr 1, suszarnia liniowa nr 2 oraz planowana jest likwidacja pieca rolkowego nr 3. Zostanie natomiast zainstalowana kotłownia LPG o mocy 500 kW używana tylko w II wariancie emisji, kiedy suszarnia rozpyłowa zużywa tylko gaz LPG (jest to instalacja pomocnicza, z której emisja gazów lub pyłów nie wymaga uzyskania pozwolenia i nie jest objęta niniejszym pozwoleniem).
W związku z powyższym zmianie ulegał wielkość emisji substancji do powietrza. Z przedłożonego wniosku wynika, że powyższe zmiany dotyczące źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza                   z instalacji spowodują zmniejszenie wielkości rocznej emisji wszystkich substancji zanieczyszczających poza wielkością rocznej emisją pyłów, która wzrośnie:
· z 25,047 Mg/rok na 30,09 Mg/rok podczas stosowania wariant I - kiedy suszarnia rozpyłowa zużywa gaz ziemny, 
· z 25,047 Mg/rok na 34,3 Mg/rok podczas stosowania wariant II - kiedy suszarnia rozpyłowa zużywa gaz LPG.
Zgodnie z przedłożonym wnioskiem emisja z przedmiotowej instalacji nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza. 
Niniejszym pozwoleniem zaktualizowano również środki techniczne (urządzenia odpylające) mające na celu ograniczanie emisji z Zakładu Paradyż.
W niniejszym pozwoleniu zaktualizowano źródła emisji hałasu do środowiska                                            z przedmiotowej instalacji: uwzględniono nowo zainstalowane źródła hałasu, wykreślono zlikwidowane źródła hałasu, a także uwzględniono kotłownię LPG, klimatyzatory, ruchome źródła hałasu (wózki widłowe i pojazdy).
Zgodnie z przedłożonym wnioskiem w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego instalacji na środowisko zastosowano następujące metody: zaopatrzenie w izolację akustyczną ścian zewnętrznych budynków technologicznych będących źródłem emisji hałasu do środowiska; dokonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń emitujących hałas, w celu wyeliminowania ewentualnego zwiększenia poziomu emisji hałasu mogącego wynikać                                         z technicznych usterek; wyłączanie silników samochodów ciężarowych w trakcie postoju bądź załadunku; ograniczenie prędkości jazdy na terenie zakładu.
Z przedłożonego wniosku wynika, że eksploatacja zmodernizowanej instalacji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku na terenach podlegających ochronie akustycznej nie przekraczają poziomów dopuszczalnych.
Niniejszym pozwoleniem określono sposób monitorowania oddziaływania akustycznego przedmiotowej instalacji na środowisko. Monitoring hałasu należy prowadzić zgodnie                                        z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi szczegółowymi przepisami prawa - na dzień dzisiejszy raz na dwa lata należy wyznaczać wartości równoważnego poziomu dźwięku LAeq D i LAeq N metodą pomiarową lub obliczeniową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia                     7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji                          (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1706). Uzyskane wyniki pomiarów należy przesyłać właściwym organom na zasadach określonych w aktualnych przepisach prawa, obecnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych                     w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji                       (Dz. U. poz. 2405).
Zgodnie z art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, istotna zmiana instalacji to zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. 
W wyniku modernizacji zakładu nastąpiły zmiany w instalacji: zgodnie z przedłożonym wnioskiem zwiększyło się zużycie materiałów, surowców oraz paliw w przedmiotowej instalacji, również znacznie zwiększyła się wielkość rocznej emisji pyłów.
W związku z powyższym tut. Organ uznał wnioskowane zmiany za istotną zmianę w instalacji. Strona uiściła opłatę rejestracyjną w wysokości 1440,00 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 14.08.2024 r. Ponadto zgodnie z art. 33                  ust. 1 pkt 2-8 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko               (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) przeprowadzono procedurę podania do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski. 
W związku z powyższym zastosowano art. 192 Poś, który mówi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.
	Po analizie zebranych materiałów tut. Organ działając na podstawie art. 10 kpa  pismem z dnia 22.05.2025 r. poinformował stronę o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i zgłaszania uwag i zastrzeżeń w terminie 7 dni.  W określonym terminie strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Mając na uwadze, że eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska i wnioskowane zmiany nie stoją w sprzeczności z prawem oraz są w interesie strony, orzeczono jak w osnowie.
	Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Starosty Tomaszowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
	Zgodnie z art. 127a kpa, przed  upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Tomaszowskiego. 

	Za zmianę pozwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.), która została wniesiona na konto Urzędu Miasta Tomaszowa Maz. w dniu 14.08.2024 r. (dowód wpłaty w aktach sprawy).



Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

mgr  inż. Lidia Kabat



Otrzymują:
1. Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
   26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 61
2. Kopia aa/BO
K.O.:
1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Instrumentów Środowiskowych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Delegatura w Piotrkowie Tryb., ul. Bawełniana 18, 97-300 Piotrków Tryb.
3. Marszałek Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 
(decyzja ostateczna - drogą elektroniczną: decyzje.odpady@lodzkie.pl)
